**для подбора колодцев**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата составления: |  |  |
| Заказчик: |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
|  | должность | ФИО телефон |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип колодца: | | | | | |  | | | | | | | | | |
| линейный, поворотный, смотровой, распределительный, контрольный, гаситель напора, перепадной, водопроводный, УФ‑обеззараживания, дождеприемный | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение: | | | | | |  | | | | | | | | | |
| краткое описание | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация по патрубкам** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Направление патрубка в часах | | Отметка отн. уровня земли | | | | Номинал. диаметр патрубка | | | | Материал патрубка | | Тип присоединения  (фланец, раструб, гладкий конец) | |  |
|  | 1 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 2 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 1 ч 30 мин | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 2 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 3 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 4 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 4 ч 30 мин | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 5 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 6 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 7 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 7 ч 30 мин | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 8 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 9 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 10 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 10 ч 30 мин | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 11 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | 12 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Материал:** | |  | | | стеклопластик | | | | |  | | ПНД | | | |
| **Исполнение** | |  | | | под газон | | | | |  | | под дорогу | | | |
| **Диаметр, мм** | | | |  | | | | | **Высота, мм** | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| В комплект стандартного колодца входят: цилиндрический корпус с крышкой, лестницей из стеклопластика, вентиляцией.  В комплект колодцев с технологическим оборудованием IP54 и ниже, а также средствами контроля и управления, в комплект поставки входит дренажный насос для откачки скапливаемого конденсата |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные требования и комплектующие** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Газоанализатор | | | | | | | |  | | | | | *Требования* | | |
| Затвор шиберный | | | | | | | |  | | | | | *На какие патрубки* | | |
| Затвор поворотный | | | | | | | |  | | | | | *На какие патрубки* | | |
| Измельчитель | | | | | | | |  | | | | | *Производительность?* | | |
| Расходомер | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Утепление корпуса | | | | | | | |  | | | | | *На какую высоту?* | | |
| ИНОЕ | | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |