**для подбора колодцев**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата составления: |  |  |
| Заказчик: |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
|  | должность | ФИО телефон |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип колодца: |  |
| линейный, поворотный, смотровой, распределительный, контрольный, гаситель напора, перепадной, водопроводный, УФ‑обеззараживания, дождеприемный |
| Назначение: |  |
| краткое описание |
|  |
| **Информация по патрубкам** |
|  | Направление патрубка в часах | Отметка отн. уровня земли | Номинал. диаметр патрубка | Материал патрубка | Тип присоединения(фланец, раструб, гладкий конец) |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 ч 30 мин |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 ч 30 мин |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 7 ч 30 мин |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 10 ч 30 мин |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |
| **Материал:** |  | стеклопластик |  | ПНД |
| **Исполнение** |  | под газон |  | под дорогу |
| **Диаметр, мм** |  | **Высота, мм** |  |
|  |
| В комплект стандартного колодца входят: цилиндрический корпус с крышкой, лестницей из стеклопластика, вентиляцией.В комплект колодцев с технологическим оборудованием IP54 и ниже, а также средствами контроля и управления, в комплект поставки входит дренажный насос для откачки скапливаемого конденсата |  |
| **Дополнительные требования и комплектующие** |
| Газоанализатор |  | *Требования* |
| Затвор шиберный |  | *На какие патрубки* |
| Затвор поворотный |  | *На какие патрубки* |
| Измельчитель |  | *Производительность?* |
| Расходомер |  |  |
| Утепление корпуса |  | *На какую высоту?* |
| ИНОЕ |  |  |
|  |